**ANNEXE 1 - Masques : types et consignes d’utilisation**

Plusieurs types de masques sont à disposition: les masques FFP2, les masques chirurgicaux et les masques grand public. Leurs degrés de protection sont variables et leurs utilisations sont fonction des postes et des expositions.

* **Les masques FFP2** réservés aux soignants en milieu hospitalier
* L**es masques chirurgicaux** réservés au personnel médical, paramédical, personnel de secours et de sécurité
* **Les masques grand public (homologués par la norme AFNOR Spec S76-001 ou normes équivalentes):**

Le port de ces masques exclusivement réservés à l’usage non sanitaire est une mesure complémentaire des mesures classiques de distanciation physique, des autres gestes barrières, d’hygiène des mains, d’aération des locaux et de nettoyage-désinfection des surfaces.

Ils ont été créés suite à une note d’information des ministères de la santé, de l’économie et des finances, et du travail du 29 mars 2020. Ces masques (hors usage médical) destinés à prévenir les projections de gouttelettes sont définis comme suit :

* **Catégorie 1 :** masque individuel à usage des professionnels en contact **régulier** avec le public.

Ce masque est destiné aux personnels affectés à des postes ou missions comportant un contact régulier avec le public.

* **Catégorie 2**: masque à visée collective pour protéger l’ensemble d’un groupe portant ces masques.

Ce masque est destiné aux personnes dans le milieu professionnel ayant des contacts **occasionnels** avec d’autres personnes.

Le masque grand public est efficace s’il est correctement porté et entretenu selon les indications données par le fabricant concernant le lavage (nombre de lavages cf logo\*, température …).

**Consignes d’utilisation des masques**

Pour être efficace, les masque doivent être utilisés dans de bonnes conditions en respectant les règles suivantes :

* Consulter les notices d’utilisation fournies par les fabricants (performance et durée d'utilisation qui est généralement de 4 heures);
* Se laver les mains avec de l'eau et du savon et/ou solution hydro-alcoolique avant de toucher le masque;
* Ajuster le masque: dépliage complet, liens bien serrés ou élastiques, recouvrir tout le nez et la bouche, pince-nez ajusté ;
* Une fois porté, éviter de toucher le masque et ne pas le déplacer car il existe un risque de détérioration de celui-ci et de contamination par les mains;
* Si besoin de boire ou de manger, changer le masque;
* Lorsque le masque est humide, le remplacer par un nouveau masque et ne pas réutiliser un masque à usage unique;
* Pour retirer le masque, l'enlever par derrière (ne pas toucher le devant du masque), le jeter immédiatement dans une poubelle fermée**\***. Les masques réutilisables seront mis dans un sac fermé et devront être lavés conformément aux instructions du fabricant;
* Après avoir enlevé le masque, se laver les mains soigneusement avec eau et savon et/ou solution hydro-alcoolique ainsi qu'à chaque fois qu'on touche le masque usagé.

\* *Élimination des masques à usage unique :*

*Jeter le masque à usage unique dans un sac poubelle double ou opaque, réservé à cet effet. Lorsque le sac est presque plein, le fermer et le conserver 24 heures dans un espace clos réservé à cet effet ; ce sac pourra être alors éliminé dans la filière ordures ménagères (et non pas avec les déchets recyclables)*

*Entretien des masques réutilisables*

*Il convient de se référer à la notice du fabricant, les conditions d’entretien pouvant être différentes selon les marques.*

*Toutes précisions, notamment sur les conditions d’entretien des masques réutilisables sur* : <https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/masques-grand-public>

***REMARQUE :***Les écrans (plexiglas, visières) peuvent être utilisés en complément du port d'un masque grand public par des personnes en contact étroit avec **du public non protégé** (ex commerçants, personnels d'accueil …) ou ne pouvant porter un masque (ex sportifs). Ces écrans sont à usage multiple et peuvent être facilement désinfectés.

*Logo\**

****